

imo1.geo
	Chargement et affichage d'une image au format pdf avec la commande image.
	
imo2.geo
	Tests d'affichages d'images identiques, mais stockées à des résolutions différentes.
	
imo3.geo
	Régler la largeur de l'image avec width.
	
imo4.geo
	Régler la hauteur de l'image avec height.	
	
imo5.geo
	Utilisation conjointe de width et height.
	Width a préminence sur height (les proportions de l'image ne sont pas changées).
	
imo6.geo
	Positionner l'image avec x et y.
	
imo7a.geo
	Afficher un MNT (Mont Saint-Helens).

	imo7b.geo
		Utiliser des fausses couleurs avec zmap.

	imo7c.geo
		Utiliser des fausses couleurs avec zlap.
	
	imo7d.geo
		Utiliser des fausses couleurs en définissant sa propre table de couleurs.
		
	imo7e.geo
		Utiliser zmap pour mettre en évidence les failles sur une carte scannée.
		
	imo7f.geo
		Faire afficher des bandes d'interférence sur un MNT.
		
	imo7g.geo
		La commande automatic pour calculer automatiquement le zmin et zmax du MNT.
	
	
imo8a.geo
	Création d'un premier MNT.
	Etape n°1: définition des dimensions.
	
	imo8b.geo	
		Création d'un MNT.
		Etape n°2: définition des points côtés avec zpoint.
		
	imo8c.geo	
		Création d'un MNT.
		Etape n°3: calcul du MNT avec l'instruction voronoi.
		
	imo8d.geo
		Création d'un MNT.
		Etape n°4: interpolation du MNT avec l'instruction MNT.
	
imo9a.geo
	Création d'un second MNT (plus élaboré)
	Etape n°1: définition des courbes de niveaux

	im9b.geo
		Etape n°2: premier test de rendu avec l'instruction voronoi.
		
	imo9c.geo
		Etape n°3: rendu définitif avec l'instruction MNT.
		
	imo9d.geo
		Etape n°4: sauvegarde du MNT avec l'instruction export

	imo9e.geo
		Etape n°5: test du MNT sauvegardé

	
imo10a.geo
	Création d'un MNT vierge
	
	imo10b.geo
		Créer un plan horizontal avec l'instruction plane
	
	imo10c.geo
		Créer un plan incliné avec l'instruction tile
	
imo11.geo
	Instruction profile: calcul du profil entre deux points d'un MNT et sa sauvegarde dans un fichier GEOD.
	Utilisation de l'instruction reference.

imo12.geo
	Instruction profile: calcul du profil le long d'une ligne brisée sur un MNT et sa sauvegarde dans un fichier GEOD.

imo13.geo
	Balayage du  MNT avec l'instruction yprofile.

imo14.geo
	Reconstitution 3D à partir d'un script créé par l'instruction profile

imo15a.geo
	Digitalisation (à la souris !) des courbes de niveau

	imo15b.geo
		Calcul du MNT et sauvegarde dans un fichier binaire
		
	imo15c.geo
		Chargement du nouveau MNT
		
	imo15d.geo
		Cartographie d'une structure planaire (faille, couche, ...) inclinée sur le MNT avec l'instruction outcrop
		
	imo15e.geo
		L'instruction thickness pour régler l'épaisseur de la couche.
		
	imo15f.geo
		L'instruction control pour localiser le point d'affleurement sur le MNT.
		
	imo15g.geo
		Contruction d'une ébauche de carte géologique dans des couches monoclinales.
		
	imo15h.geo
		Application de l'instruction above quand le point d'affleurement se trouve au mur de la couche.
	
	imo15i.geo
		Application de l'instruction below quand le point d'affleurement se trouve au toît de la couche.	
		
	imo15j.geo
		L'instruction extent pour limiter l'extension de la zone d'affleurement.
		
	imo15k.geo
		Les instructions leftrange et rightrange pour limiter l'extension de la zone d'affleurement.
		
imo16a.geo
	Représentation du relief par ombrage avec l'instruction filter relief.
	
	imo16b.geo
		Effet d'animation en faisant tourner la source lumineuse.
	
imo17.geo
	Changer les couleurs d'une carte scannée avec l'instruction filter hue
	
imo18a.geo
imo18b.geo
imo18c.geo
imo18d.geo
	Générer des motifs géométriques.

imo18e.geo
	Créer une animation psychédélique
	
imo19.geo
	La croissance d'un dôme volcanique vue par le déplacement des franges d'interférences avec l'instruction volcano
	
imo20a.geo
	Dessin d'une intrusion magmatique dans un encaissant. Définition du champ de températures et sauvegarde dans un fichier binaire.
	
	imo20b.geo
	Autre version avec ajout de "bruits" dans le champ thermique
	
	imo20c.geo
	Animation de la diffusion de la chaleur autour du pluton.
	
imo21a.geo
	Dessin d'ellipses avec l'instruction zellipse
	
	imo21b.geo
		L'instruction plane pour dessiner images de tons unis
	
	imo21c.geo
		L'instruction tilt pour dessiner des dégradés
		

imo22a.geo
	Bruitage d'u dégradé avec l'instruction noise
	
	imo22b.geo
		Bruitage du Saint-Helens
		
	imo22c.geo
		L'instruction noise pour bruiter un MNT
		
		
imo23a.geo
	La commande plasma.
		Exemple n°1 avec génération d'une image fractale
	
	imo23b.geo
		Exemple n°2: génération d'un plasma
		
	imo23c.geo
		Exemple n°3: autre variante
		
imo24a.geo
	La commande gradient
		Calcul de la composante E-W
		Ombrage du relief du Mont St-Helens
		
	imod24b.geo
		Calcul de la composante N-S du gradient
	
	imo24c.geo
		Calcul du module du gradient

	imo24d.geo
		sur les différentes méthodes de calcul du gradient
		
	imo24e.geo
		Affichage des lignes de plus grande pente sur le fond du MNT

	imo24f.geo
		Affichage des lignes de plus grande pente sans fond d'image
		
imo25a.geo
	La commande blur pour flouter une image avec le filtre de Deriche
	
	imo25b.geo
		Simulation de décomposition spinodale
	
imo26a.geo
	La commande contour sur le MNT du Mont St-Helens
	
	imo26b.geo
		Autre exemple d'application de la commande contour
		
imo27a.geo
	La commande wave: simulation de la réfraction à travers une interface
	
	imo27b.geo
		Autre exemple.
		
imo28.geo		
	L'instruction denoise pour nettoyer une image bruitée		

imo29.geo
	L'instruction rotate
		
imo30.geo
	L'instruction rotofrac pour générer des images fractales animées

imo31.geo
	L'instruction mandelbrot
		
imo32a.geo
	La commande resize. Sous-échantilloner une image.
	
	imo32b.geo
		Interpolation linéaire et cubique avec resize.

	imo32c.geo
		Idem
		
imo33a.geo
	La commande erode
	
	imo33b.geo
		Autre exemple
		
imo34.geo
	La commande dilate
	
imo35a.geo
imo35b.geo
	La commande tree
	
imo34.geo
	La commande dilate